создание информационной технологии назначения мер защиты для зданий на подрабатываемой территории
Лищенко Елена Владимировна
Донецкий национальный технический университет
Кафедра геоинформатики
E-mail: Lishchenko@rambler.ru  
Abstract
Lishchenko E.V. Creation of information system for fixing protective action for building and construction within the bounds of underworking zone.  This article is dealt with fixing protective action for buildings and constructions within the bounds of underworking zone. There are a lot of buildings and constructions at the top of the mine field. Underground mining of coal has a various influences to it. In that case fixing of protective action is a very important. There is created classification of damages of buildings and information technology of purpose of actions by protection with use modern software. The created program will allow to automate process of purpose of actions on protection for buildings. And for all area within the bounds of underworking zone it will be possible to estimate a degree of expected damages quickly. 
В результате выемки полезного ископаемого образуется искусственно созданное пустое пространство и зависающие породы горного массива теряют опору, так что слои горных пород над выработанным пространством под воздействием силы тяжести прогибаются, причем деформации распространяются до земной поверхности, а объем выработанного пространства уменьшается, что приводит к деформациям земной поверхности, которые вызывают в населенных местностях различные повреждения подрабатываемых сооружений и других объектов, причем характер этих повреждений зависит от того, какие именно объекты испытывают воздействие подработки: жилые дома, промышленные здания, транспортные сооружения, линии водопровода и других коммуникаций или же участки земной поверхности, используемые для нужд сельского хозяйства. Жилые и промышленные здания более всего страдают от наклонов, кривизны и горизонтальных деформаций земной поверхности. Горизонтальные сдвижения земной поверхности могут вызвать повреждения ответвлений трубопроводов, ведущих от магистралей к отдельным зданиям [1, 2, 4, 5].
Результаты инструментальных наблюдений повреждений используют при установлении, выборе и уточнении мер охраны зданий от вредного влияния горных разработок, для корректировки методов прогноза сдвижений и деформаций.[6, 7, 8]
Наблюдения за подрабатываемыми зданиями и сооружениями проводят с целью своевременного принятия мер, предотвращающих аварийные ситуации, сравнения ожидаемых и фактических повреждений и деформаций конструкций. На современном этапе при массовом закрытии шахт вопросы наблюдения за состоянием зданий на подрабатываемой территории приобретают особое звучание. В связи с этим прогноз состояния зданий и назначения соответствующих мер защиты является актуальной задачей.
Наблюдениями за зданиями определяют неравномерность оседаний фундаментов, фиксируют трещины и другие повреждения конструкций. 
По видам, величине повреждений можно выполнить прогноз состояния зданий при многократной подработке. 

МОНИТОР

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БД

ВВОД   И

РЕДАКТИРОВАНИЕ

ДАННЫХ

ПОВЕРХНОСТЬ

НЕДРА

1

2

РЕШЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫХ

ЗАДАЧ

ГЕНЕРАТОР

ОТЧЕТНЫХ

ДОКУМЕНТОВ

СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ

        БАЗОЙ  ДАННЫХ

1

ЗДАНИЯ

И

СООРУЖЕНИЯ

ТОПОГРАФИЯ

ЗДАНИЙ

КОНСТРУКТИВНЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

ЗДАНИЙ

СОСТОЯНИЕ

ЗДАНИЙ

ПОВЕРХНОСТЬ

ИНЖЕНЕРНЫЕ

КОММУНИКАЦИИ

НЕДРА

2

РАЗВЕДОЧНЫЕ СКВАЖИНЫ

ИНФОРМАЦИЯ О СВИТЕ ПЛАСТОВ

ОЧИСТНЫЕ ВЫРАБОТКИ

Традиционно прогноз состояния зданий на подрабатываемом участке выполняется для обобщенного, некоего усредненного здания, что не дает оснований судить о прогнозируемом состоянии конкретных зданий. Современные средства вычислительной техники позволяют решить эту задачу для каждого конкретного здания и сооружения на подрабатываемом участке. Для этого разработана база данных (БД) зданий и сооружений, включающая информацию о горно-геологических условиях и состоянии зданий и сооружений на подрабатываемой территории. На основе сведений из базы данных о поверхности и горно-геологических условиях можно определить степень вероятных деформаций зданий, после чего назначить меры защиты конкретного сооружения. Структура ИВС “Прогноз” и взаимодействие ее составных частей описывается блок-схемой (Рис. 1). 

Рисунок 1 - Блок-схема информационно-вычислительной системы "Прогноз"
 На основании сведений из базы данных вычисляются вероятные деформации, на их основе составляется прогноз повреждений в результате предполагаемой подработки, что является одним из критериев для назначения мер защиты. Другим критерием является сравнительная стоимость мер защиты и стоимость добытого полезного ископаемого.
Разработанная программа позволяет автоматизировать процесс назначения мер защиты для зданий и сооружений. И для всего района подработки можно будет эффективно оценить степень прогнозируемых повреждений.
Литература
1.	Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях/ Ми-во угольной пром-ти СССР. - М., "Недра", 1981, 288 с. 
2.	Кратч Г. Сдвижение горных пород и защита подрабатываемых сооружений. Перевод с нем. Под ред. Р. А. Муллера и А. И. Петухова. М., "Недра", 1978, 494 с. 
3.	Шамаев В. В. Иофис М. А. (ИПКОН АН СССР). Управление деформационными процессами в массиве горных пород в целях повышения эффективности разработки месторождений полезных ископаемых под охраняемыми объектами: Обзор/ ЦНИЭИуголь. - М., 1986. 
4.	Иофис М. А., Шмелев А. И. Инженерная геомеханика при подземных разработках. - М., "Недра", 1985, 248 с. 
5.	Сдвижение горных пород при подземной разработке угольных и сланцевых месторождений. Акимов А. Г., Земисев В. Н. и др. М., "Недра", 1970, 224 с. 
6.	Рекомендации по выбору комплекса строительных и горных мер защиты подрабатываемых населенных пунктов и промышленных предприятий. Под ред. А. А. Петракова, Г. Р. Розенвассера и др., Д., Донецкий Промстройниипроект Госстроя СССР-ВНИМИ Минуглепрома СССР, 1986 г. 
7.	Методические указания по наблюдениям за cдвижением горных пород и за подрабатываемыми сооружениями. Л., 1987,183 с.
8.	Инструкция по наблюдениям за сдвижением горных пород, земной поверхности и подрабатываемыми сооружениями на угольных и сланцевых месторождениях / Мин-во угольной пром-ти СССР, разр. ВНИМИ; Состав.: И. А. Петухов, Н. И. Митичкина, В. Н. Замисев и др. - М.:"Недра", 1989, 96 с.