ОАО ПЕРВОМАЙСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА

Электродвигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые взрывозащищенные 2ЭКВ3.5-9О, 2ЭКВ3.5-100 предназначены для привода комбайна К103М и других механизмов, применяемых в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу (метан) и угольной пыли.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготовляемых для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт в страны с умеренным климатом - У5, для поставки на экспорт в страны с тропическим климатом - Т5.
Рассчитаны для работы в режиме S4-60% при 30 вкл/ч от сети переменного тока частотой 50 Гц на одно из напряжений 500, 660, 1000 или 1140 В с синхронной частотой вращения 1500 об./мин.
Степень защиты - IP54. Способ охлаждения двигателей - ICW 37: водяное охлаждение корпуса; расход воды - 50 л/мин. Класс нагревостойкости изоляции - Н «монолит».
Двигатели обеспечивают вид и уровень взрывозащиты РВ-ЗВ (Exdl для экспортных поставок) в сопряжении с комбайном или механизмом.

Техническая характеристика
Исполнение двигателя	Номин. Мощность, 
кВт	Номин. Напряжение, 
В	Ток статора, А	КПД,
%	соs ф	Мmax, Нм	Мпуск, Нм	Iпуск, 
А	Масса,
кг	
2ЭКВ3,5-90	90	660
1140	111
64,5	87,5	0,810	1460	800	580
336	490	
2ЭКВ3,5-100	100	660	114	87,6	0,865	1500	800	600	490